**Приложение №1. Глазурное оборудование.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Ед изм.** |  **Ко-во**  |  **Цена с НДС, руб**  |  **Сумма с НДС, руб**  |
| 1 | ***РАСХОДНАЯ ЕМКОСТЬ МОДЕЛЬ "SIRIO" ДЛЯ ГЛАЗУРЕЙ ДЛЯ КАБИН AIRLESS*** **Тип производимого продукта**: Керамогранит.**Максимальный размер выпускаемого продукта (плиты):** мм 600х1200; **Максимальный размер выпускаемого продукта (плиты)** мм 125х500; **Производительность линии, м²/сут.**: (для формата 600\*600) 4060 м² **Технические характеристики машины:** ДИАМЕТР 600 ММ, ВМЕСТИМОСТЬ 113 ЛИТРОВ, 380/440V 113LTS. **Напряжение питающей сети:** В380Мощность: 1,5 кВтх1500об. **Назначение**: Перемешивание и подача полуфабриката на глазурную установку Airless | Шт. | 2 |  |  |
| 2 | ***Вибросито перекатное D600 (типа VSB 600; Bi.S.V. 600)*** **Тип производимого продукта**: Керамогранит.**Максимальный размер выпускаемого продукта (плиты):** мм 600х1200; **Максимальный размер выпускаемого продукта (плиты)** мм 125х500; **Производительность линии, м²/сут.**: (для формата 600\*600) 4060 м²**Напряжение питающей сети:** В380**Частота:** Гц50**Назначение:** Обогащение полуфабрикатов ангоб и глазурь. Обязателен металлический корпус D600 | Шт.  | 2 |  |  |
| 3 | ***Вибросито VLM 1200 1/X-1NET для обогащения шликера*****Тип продукта:** шликер для производства плитки облицовочной **Технические характеристики:**-одна сетка -фиксированное основание-мотовибратор типа M12/4, 4 полюса, 1,25kW три фазы -базовая выпуклая плита с круглым выходом Ø200 мм-нижнее сливное отверстие с выходом Ø160 мм-Комплектная крышка -Все части, контактирующие с продуктом, выполнены из нержавеющей стали AISI304LНапряжение питающей сети, В 380Частота, Гц 50 | Шт.   | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование контрагента, форма собственности** |  |
| **Условия оплаты (указать кол-во дней отсрочки платежа)** |  |
| **Условия поставки (подтвердить: с доставкой/без доставки)** |  |
| **Срок поставки (указать кол-во дней с момента заказа)** |  |