|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | *Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности, размерам, упаковке и отгрузке, требования к сроку и объему предоставления гарантий, к обслуживанию Товара и расходам на эксплуатацию, необходимости монтажа и наладки, обучению лиц, иные показатели и требования* | **ОСНОВНЫЕ:***- Высота печати 71мм**- Печатающая головка TOPJET**- Штатив для установки печатающей головки**- Гидравлическая система с возвратом чернил после прокачки через фильтр- Многоуровневая система парольной защиты для операторов**- Поддержка русского языка**- Печать на горизонтальных и вертикальных поверхностях**- Степень защиты контроллера – IP33**- Подключения контроллера:**Ethernet порт**Сигнал старта печати**Сканер штрих-кодов**USB**- Софт для ПК**- Учет потребления чернил**- Система ПК –* ***Внешний модуль управления с сенсорным дисплеем*** *- панель программирования HR-500 с графическим интерфейсом пользователя TJ Supervisor inkjet 3.2, графический редактор для создания печатных макетов Toplabel (русифицированная),* ***расположенная отдельно от штатива печатающей головки в индивидуальном напольном корпусе.******Пример:******C:\Users\karpov\Desktop\2019-05-27_135847.jpg****- Операционная система Windows XP Embedded***ПЕЧАТЬ:***- Печать этикетки в соответствии с кодом:**4 бита – код пачки**1 бит – строб (тип подключения «сухой контакт»)**- Расстояние до поверхности печати 3мм макс.**- Шрифт: Windows True Type**- Ориентация текста в 4 направлениях: 0°, 90°, 180°, 270°**- Поддерживаемые форматы штрих-кодов: EAN 13, EAN 8, UPCA, UPCE, CODE 39, ITF 14, CODE 128, EAN 128**- Поддерживаемые 2D коды: DATA MATRIX, QR CODE, PDF417**- Форматы изображений и лого: bmp, jpg, gif, jpeg, wmf, png, tif**- Автоматические счетчики: дата, время, сроки годности и смены**- Функция повтора печати**-Возможность печати буквенно-цифирного текста на русском и английском языках**- Чернила на масляной основе (тип HR50, TOYO X-100).***ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА TOP JET:**- *Технология Piezoelectric DOD (подача по требованию)**- Вертикальное разрешение: 180 dpi**- Макс. горизонтальное разрешение: 7200 dpi (в зависимости от скорости печати)**- Длина сообщения до 15м**- Макс скорость печати: 30м/мин при горизонтальном разрешении 180dpi***РАБОЧАЯ СРЕДА:***- Температура: 5° - 45°С**- Влажность: 10-90% (без конденсата)***СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР***Желательное время реагирования сервисного инженера - 24 часа с момента обращения.* *Желательно предоставление сервисной службой услуг по пуско-наладке, обучению персонала, гарантийному и сервисному обслуживанию, удаленные консультации.***СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ***Предпочтителен срок доставки деталей и расходных материалов – 3 дня.***ГАРАНТИЯ***12 месяцев***ДОКУМЕНТАЦИЯ***В поставку включена документация (инструкции, руководства по эксплуатации и обслуживанию, каталоги запасных частей) на русском языке в бумажном и электронном виде.* |