|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | *Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности, размерам, упаковке и отгрузке, требования к сроку и объему предоставления гарантий, к обслуживанию Товара и расходам на эксплуатацию, необходимости монтажа и наладки, обучению лиц, иные показатели и требования* | **ОСНОВНЫЕ:**  *- Высота печати 71мм*  *- Печатающая головка TOPJET*  *- Штатив для установки печатающей головки*  *- Гидравлическая система с возвратом чернил после прокачки через фильтр - Многоуровневая система парольной защиты для операторов*  *- Поддержка русского языка*  *- Печать на горизонтальных и вертикальных поверхностях*  *- Степень защиты контроллера – IP33*  *- Подключения контроллера:*  *Ethernet порт*  *Сигнал старта печати*  *Сканер штрих-кодов*  *USB*  *- Софт для ПК*  *- Учет потребления чернил*  *- Система ПК –* ***Внешний модуль управления с сенсорным дисплеем*** *- панель программирования HR-500 с графическим интерфейсом пользователя TJ Supervisor inkjet 3.2, графический редактор для создания печатных макетов Toplabel (русифицированная),* ***расположенная отдельно от штатива печатающей головки в индивидуальном напольном корпусе.***  ***Пример:***  ***C:\Users\karpov\Desktop\2019-05-27_135847.jpg***  *- Операционная система Windows XP Embedded*  **ПЕЧАТЬ:**  *- Печать этикетки в соответствии с кодом:*  *4 бита – код пачки*  *1 бит – строб (тип подключения «сухой контакт»)*  *- Расстояние до поверхности печати 3мм макс.*  *- Шрифт: Windows True Type*  *- Ориентация текста в 4 направлениях: 0°, 90°, 180°, 270°*  *- Поддерживаемые форматы штрих-кодов: EAN 13, EAN 8, UPCA, UPCE, CODE 39, ITF 14, CODE 128, EAN 128*  *- Поддерживаемые 2D коды: DATA MATRIX, QR CODE, PDF417*  *- Форматы изображений и лого: bmp, jpg, gif, jpeg, wmf, png, tif*  *- Автоматические счетчики: дата, время, сроки годности и смены*  *- Функция повтора печати*  *-Возможность печати буквенно-цифирного текста на русском и английском языках*  *- Чернила на масляной основе (тип HR50, TOYO X-100).*  **ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА TOP JET:**  - *Технология Piezoelectric DOD (подача по требованию)*  *- Вертикальное разрешение: 180 dpi*  *- Макс. горизонтальное разрешение: 7200 dpi (в зависимости от скорости печати)*  *- Длина сообщения до 15м*  *- Макс скорость печати: 30м/мин при горизонтальном разрешении 180dpi*  **РАБОЧАЯ СРЕДА:**  *- Температура: 5° - 45°С*  *- Влажность: 10-90% (без конденсата)*  **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**  *Желательное время реагирования сервисного инженера - 24 часа с момента обращения.*  *Желательно предоставление сервисной службой услуг по пуско-наладке, обучению персонала, гарантийному и сервисному обслуживанию, удаленные консультации.*  **СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ**  *Предпочтителен срок доставки деталей и расходных материалов – 3 дня.*  **ГАРАНТИЯ**  *12 месяцев*  **ДОКУМЕНТАЦИЯ**  *В поставку включена документация (инструкции, руководства по эксплуатации и обслуживанию, каталоги запасных частей) на русском языке в бумажном и электронном виде.* |