Техническое задание.
на выполнение работ по замене футеровки шаровых мельниц TMNP-24 поток ОП: 
1. Мельница шаровая №24 Б2/11 (SK0201_000714 модернизация), инв. № SK0201_001371;
1. Мельница шаровая №24 Б2/15 (SK0201_000718 модернизация), инв. № SK0201_001375;
1. Шаровая мельница №24 Б 1/6, инв. № SK0201_000761;
1. Шаровая мельница № 24 Б1/9; инв. № SK0201_000790
Порядок и объемы выполняемых работ.
	Наименование работ
	Кол-во мельниц
	Ед. изм.
	На единицу оборудования
	Всего по оборудованию

	Демонтаж старой футеровки общей площадью
	4
	м2
	26
	104

	Откручивание гаек М16 крепления футеровки
	4
	шт
	300
	1200

	Демонтаж шпилек крепления футеровки с помощью газорезки
	4
	шт
	300
	1200

	Приварка шпилек электросваркой Ø16мм
	4
	шт
	300
	1200

	Очистка внутренней части цилиндра мельницы щетками/шлифмашиной и обеспыливание для качественного прилегания элементов футеровки
	4
	м2
	26
	104

	Монтаж резиновой футеровки (поставка Заказчика) барабана и люка
	4
	м2
	26
	104



Условия выполнения работ:
Выполнение работ производится на территории Заказчика силами и инструментом Подрядчика в соответствии с чертежом 4829.00.000.ВО. (Предоставляется Заказчиком по требованию Подрядчика). Резиновая футеровка в комплекте с крепежом предоставляется Заказчиком.
Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам:
1.	Работы должны выполнятся квалифицированными специалистами.
2.	Подрядная организация должна иметь соответствующий инструмент для проведения работ.
3.	Работы должны проводится в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда  (инструктажи и допуски и т.д.).
4.	Работы будут выполнятся в действующем цехе.
5.	Перед началом работ потребуется оформление Акта-допуска.
6.	Привлечение третьей стороны для выполнения работ по согласованию от Заказчика.

Типовой Перечень документации в области охраны труда, обязательной к предъявлению Подрядчиком в адрес Заказчика

1. [bookmark: _Ref106372904]Приказ о допуске работников Подрядчика для производства работ/оказания услуг на территории Заказчика, с наличием информации об ознакомлении с приказом допускаемых работников, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Приказ должен содержать Ф.И.О. полностью, год рождения, должность в организации, период выполнения работ на объекте. К выполнению работ (оказанию услуг) на территории Заказчика могут быть допущены только работники, указанные Исполнителем в приказе.
2. Приказ о закреплении персонала (укомплектованности) на участке (ИТР, рабочие) 
3. Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, пожарной, экологической, промышленной безопасности, санитарных норм и правил на объекте, с приложением документов, подтверждающих обучение/квалификацию ответственных лиц (протоколы, удостоверения), с указанием контактных номеров телефонов работников подрядной организации, ответственных за производство работ.
4. Приказ о назначении на объекте ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ, с приложением копий протоколов и удостоверений (при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ)
5. Приказ о назначении ответственного за электробезопасность, с приложением копий протоколов и удостоверений (при производстве работ в электрооборудовании/ электроустановках)
6. Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, с приложением копий протоколов и удостоверений (при производстве работ с помощью подъемных сооружений)
7. Приказы о допуске к работе машинистов, помощников машинистов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков и др. профессий, к которым предъявляются требования в специальном обучении. 
8. Приказ о назначении ответственного руководителя работ на высоте, с приложением копий протоколов и удостоверений (при производстве работ на высоте)
9. Приказ о назначении ответственного руководителя работ в замкнутых и ограниченных пространствах, с приложением копий протоколов и удостоверений (при производстве работ в замкнутых и ограниченных пространствах)
10. Приказ о назначении комиссии по приемке в эксплуатацию лесов и подмостей высотой более 4 м. (при производстве работ с использованием лесов и подмостей)
11. Приказ о назначении ответственного за приемку в эксплуатацию и периодические осмотры подмостей (высотой до 4 м), вышки-туры (высотой до 4 м) и лестниц (при производстве работ с использованием лесов, подмостей, вышки-тур)
12. Приказ о назначении специалиста, ответственного за пожарную безопасность при производстве пожароопасных (огневых работ) работ с приложением копий удостоверений.
13. Копии квалификационных удостоверений и протоколов работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (бетонщики, электромонтажники, монтажники, слесаря, электросварщики, газосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок, машинисты погрузчиков, рабочих люлек и т.д.), подтверждающих квалификацию сотрудников и дающих право производства работ согласно заявленных видов работ по договору подряда, в соответствии с требованием действующего законодательства.
14. Копии удостоверений и протоколов о проверке знаний требований охраны труда ответственных руководителей Подрядчика, привлекаемых к производству работ на территории Заказчика.
15. Копии удостоверений и протоколов работников о прохождении обучения пожарной безопасности (при проведении огневых и пожароопасных работ).
16. Технологическая документация (ППР, Технологические карты).
17. План производства работ при выполнении работ повышенной опасности.

Для организаций – владельцев подъемных сооружений:

1. Копия свидетельства регистрации опасного производственного объекта.
2. Копия карты учета опасного производственного объекта.
3. Копия сведений, характеризующих опасного производственного объекта.
4. Копия страхового полиса опасного производственного объекта.
5. Выкопировка из паспорта подъемного сооружения, следующих страниц:
5.1. Лист с отметкой органов Ростехнадзора о постановке на учет;
5.2. Листы с общими сведениями (грузоподъемность, высота подъема, тип крана и так далее);
5.3. Листы с грузо-высотными характеристиками подъемного сооружения;
5.4. Лист Свидетельство о приемке;
5.5. Лист Сведения о местонахождении крана;
5.6. Лист Сведения о назначении ИТР, ответственного за содержание крана в исправном состоянии;
5.7. Лист с последней записью о прохождении ЧТО и ПТО крана.
6. Копия всех страниц удостоверения машиниста ПС.
7. Копия приказа о закреплении за ПС машиниста.
8. Вахтенный журнал крановщика.


Примечание - Подрядчик предоставляет документацию, соответствующую выполняемой работы, до начала работ. Копии указанных документов должны быть представлены Заказчику, для осуществления действий по координации и контролю организации работ в области охраны труда, а также анализа соблюдения требований законодательства РФ в области охраны труда Подрядной организации.
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