Приложение №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм | кол-во |
| **ПКГ 1-й этаж** | | | |
| **Туалет мужской** | | | |
| Смыв побелки потолков | м² | 19 |
| Демонтаж светильников | шт. | 3 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции | компл. | 1 |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 8м, 3 помещения/5 мест забора воздуха) | компл. | 1 |
| Окраска потолков в/э составами | м² | 19 |
| Монтаж светильников (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 3 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков (0,7х2 – 2 шт.; 0.7х1.1 – 2 шт.) | шт. | 4 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 45 |
| Смыв побелки стен | м² | 32 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 77 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 14 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 14 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 14 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0.7х2 – 4 шт.) | шт. | 4 |
| Замена раковин, смесителей, подводки | компл. | 1 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Туалетные кабинки: |  |  |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 9,6 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 9,6 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 2,6 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 3 |
| Снятие/установка радиатора отопления (биметалл. 12 секц) | шт. | 1 |
| Демонтаж чаш Генуя с бачком и подводкой | компл. | 2 |
| Заделка мест в полу после демонтажа чаш Генуя | шт. | 2 |
| Монтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 2 |
| Демонтаж писсуара с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Монтаж писсуара с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Уборка строительного мусора | тн | 1,5 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 1,5 |
| **Туалет женский** | | | |
| Смыв побелки потолков | м² | 19,9 |
| Демонтаж светильников | шт. | 3 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции | компл. | 1 |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 8м, 3 помещения/5 мест забора воздуха) | компл. | 1 |
| Окраска потолков в/э составами | м² | 19,9 |
| Монтаж светильников (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 3 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков (0,7х2 – 2 шт.; 0.7х1.1 – 2 шт.) | шт. | 4 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 46.5 |
| Смыв побелки стен | м² | 34,3 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 81 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 13,6 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 13,6 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 13,6 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0.7х2 – 4 шт.) | шт. | 4 |
| Замена раковин, смесителей, подводки | компл. | 1 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Туалетные кабинки: |  |  |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 9,6 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 9,6 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 2,6 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 3 |
| Снятие/установка радиатора отопления (биметалл. 12 секц) | шт. | 1 |
| Демонтаж чаш Генуя с бачком и подводкой | компл. | 2 |
| Заделка мест в полу после демонтажа чаш Генуя | шт. | 2 |
| Монтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 2 |
| Демонтаж биде с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Монтаж биде с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Уборка строительного мусора | тн | 1,5 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 1,5 |

Приложение №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм | кол-во |
| **ПКГ 2-й этаж** | | | |
| **Душевая с предбанником мужская** | | | |
| Демонтаж старых панелей потолка | м² | 15,3 |
| Демонтаж потолочных светильников | шт. | 2 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции | компл. | 1 |
| Устранение грибка (за потолочное пространство при наличии) | м² |  |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 15м, 2 помещения/5 мест забора воздуха) | компл. | 1 |
| Монтаж новых панелей потолка | м² | 15,3 |
| Монтаж светильников влагозащищенных (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 3 |
| Демонтаж пласт. дверных блоков (0,7х2 – 2 шт.) | шт. | 2 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 60,3 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 59,7 |
| Смыв побелки стен | м² | 69,2 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 15,3 |
| Демонтаж гидроизоляции и стяжки пола | м² | 19,7 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 15,3 |
| Устройство гидроизоляции | м² | 19,7 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 15,3 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0.7х2 – 2 шт.) | шт. | 2 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Демонтаж канализационного трапа | шт. | 3 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж канализационного трапа | шт. | 3 |
| Замена душевых смесителей с лейкой | шт. | 3 |
| Демонтаж/монтаж существующих трубопроводов водоснабжения | м | 20 |
|  |  |  |
| Установка подставок для душевых принадлежностей | шт | 3 |
| Уборка строительного мусора | тн | 2,5 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 2,5 |
| **Душевая с предбанником женская** | | |
| Смыв побелки потолков | м² | 22,1 |
| Демонтаж потолочных светильников | шт. | 3 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции | компл. | 1 |
| Устранение грибка (потолочное пространство при наличии) | м² |  |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 10м, 2 помещения/4 места забора воздуха) | компл. | 1 |
| Окраска потолков масл. составами | м² | 22,1 |
| Окраска стен масл. составами | м² | 15,9 |
| Монтаж подвесного потолка из панелей | м² | 22,1 |
| Монтаж светильников влагозащищенных (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 3 |
| Демонтаж пластиковых дверных блоков 0,8х2 | шт. | 2 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 83,8 |
| Смыв побелки стен | м² | 15,9 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 88 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 19,3 |
| Демонтаж гидроизоляции и стяжки пола | м² | 21,7 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 19,3 |
| Устройство гидроизоляции | м² | 21,7 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 19,3 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0.8х2 – 2 шт.) | шт. | 2 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Демонтаж канализационного трапа | шт. | 3 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж канализационного трапа | шт. | 3 |
| Замена душевых смесителей с лейкой | шт. | 3 |
| Демонтаж/монтаж существующих трубопроводов водоснабжения | м | 20 |
| Окраска масл. составами трубопроводов Д108 | м | 5 |
| Демонтаж душевых поддонов | компл. | 2 |
| Монтаж новых душевых акриловых поддонов с обвязкой и смесителем | компл. | 2 |
| Установка подставок для душевых принадлежностей | шт | 3 |
| Уборка строительного мусора | тн | 2,5 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 2,5 |
| **Туалет мужской** | | | |
| Смыв побелки потолков | м² | 5,5 |
| Демонтаж светильников | шт. | 1 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции | компл. | 1 |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 6м, 3 помещения/3 места забора воздуха) | компл. | 1 |
| Окраска потолков в/э составами | м² | 5,5 |
| Монтаж светильников (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 2 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков (0,7х2 – 1 шт.; 0.7х1.1 – 2 шт.) | шт. | 3 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 23,7 |
| Смыв побелки стен | м² | 7,6 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 31,3 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 2,2 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 2,2 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 2,2 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0.7х2 – 3 шт.) | шт. | 3 |
| Замена раковин, смесителей, подводки | компл. | 1 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Туалетные кабинки: |  |  |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 4,5 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 4,5 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 2,6 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 2,6 |
| Снятие/установка радиатора отопления (биметалл. 12 секц) | шт. | 1 |
| Демонтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 2 |
| Заделка мест в полу после демонтажа унитазов | шт. | 2 |
| Монтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 2 |
| Уборка строительного мусора | тн | 1,0 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 1,0 |
| **Туалет женский** | | | |
| Смыв побелки потолков | м² | 15,5 |
| Демонтаж светильников | шт. | 3 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции | компл. | 1 |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 7м, 3 помещения/3 места забора воздуха) | компл. | 1 |
| Окраска потолков в/э составами | м² | 15,5 |
| Монтаж светильников (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 3 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков (0.7х1.1 – 2 шт.) | шт. | 2 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 48 |
| Смыв побелки стен | м² | 13,5 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 61,5 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 10,6 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 10,6 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 10,6 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0.7х2 – 2 шт.) | шт. | 2 |
| Замена раковин, смесителей, подводки | компл. | 1 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Туалетные кабинки: |  |  |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 19,8 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 19,8 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 2,6 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 2,6 |
| Снятие/установка радиатора отопления (биметалл. 12 секц) | шт. | 1 |
| Демонтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 2 |
| Заделка мест в полу после демонтажа унитазов | шт. | 2 |
| Монтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 2 |
| Демонтаж биде с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Монтаж биде с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Уборка строительного мусора | тн | 1,5 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 1,5 |

Приложение №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | ед.изм | кол-во |
| **ПОП 1-й этаж** | | | |
| **Душевая с предбанником мужская** | | | |
| Демонтаж старых панелей потолка | м² | 16 |
| Демонтаж потолочных светильников | шт. | 3 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции (4 дифузора) | компл. | 1 |
| Устранение грибка (за потолочное пространство при наличии) | м² | 27 |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 10м, 2 помещения/6 мест забора воздуха) | компл. | 1 |
| Монтаж новых панелей потолка | м² | 16 |
| Монтаж светильников влагозащищенных (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 3 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков 0,8х2 | шт. | 1 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 85,3 |
| Снятие/установка радиатора отопления (биметалл. 10 секц) | шт. | 1 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 85,3 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 16 |
| Демонтаж гидроизоляции и стяжки пола | м² | 20,4 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 16 |
| Устройство гидроизоляции | м² | 20,4 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 16 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0.8х2 – 1 шт.) | шт. | 1 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Демонтаж канализационного трапа | шт. | 1 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж канализационного трапа | шт. | 1 |
| Замена душевых смесителей с лейкой | шт. | 4 |
| Демонтаж/монтаж существующих трубопроводов водоснабжения | м | 32 |
| Замена душевых ширм (900х900 мм) | шт. | 4 |
| Установка подставок для душевых принадлежностей | шт | 4 |
| Уборка строительного мусора | тн | 2,5 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 2,5 |
| **Туалет мужской** | | | |
| Демонтаж старых панелей потолка | м² | 20,2 |
| Демонтаж потолочных светильников | шт. | 3 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции (2 дифузора) | компл. | 1 |
| Устранение грибка (за потолочное пространство при наличии) | м² | 32 |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 8м, 2 помещения/4 места забора воздуха) | компл. | 1 |
| Монтаж новых панелей потолка | м² | 20,2 |
| Монтаж светильников (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 3 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков 0,7х2 | шт. | 4 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 70 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 70 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 16,6 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 16,6 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 16,6 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0,6х2 – 3 шт.; 0.7х2 – 1 шт.) | шт. | 4 |
| Замена раковин, смесителей, подводки | компл. | 2 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Туалетные кабинки: |  |  |
| Демонтаж перегородок ГКЛ (облицованных керам. плиткой) | м² | 14,5 |
| Устройство перегородок (1/2 полнотелый керам. кирпич, высота 2,2 м) | м² | 13,8 |
| Штукатурка стен (цем. р-ром) | м² | 23,5 |
| Снятие/установка радиатора отопления (биметалл. 12 секц) | шт. | 1 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 23,5 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 2,8 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 2,8 |
| Демонтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 3 |
| Заделка мест в полу после демонтажа унитазов | шт. | 3 |
| Монтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 3 |
| Демонтаж писсуара с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Монтаж писсуара с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Уборка строительного мусора | тн | 2,0 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 2,0 |
| **Туалет женский** | | | |
| Демонтаж старых панелей потолка | м² | 16 |
| Демонтаж потолочных светильников | шт. | 3 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции (2 дифузора) | компл. | 1 |
| Устранение грибка (за потолочное пространство при наличии) | м² | 27 |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 8м, 2 помещения/5 мест забора воздуха) | компл. | 1 |
| Монтаж новых панелей потолка | м² | 16 |
| Монтаж светильников (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 3 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков 0,7х2 | шт. | 5 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 79 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 79 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 12 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 12 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 12 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0,6х2 – 4 шт.; 0.7х2 – 1 шт.) | шт. | 5 |
| Замена раковин, смесителей, подводки | компл. | 2 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Туалетные кабинки: |  |  |
| Демонтаж перегородок ГКЛ (облицованных керам. плиткой) | м² | 17,5 |
| Устройство перегородок (1/2 полнотелый керам. кирпич, высота 2,2 м) | м² | 16 |
| Штукатурка стен (цем. р-ром) | м² | 23,5 |
| Снятие/установка радиатора отопления (биметалл. 12 секц) | шт. | 1 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 23,5 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 3,5 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 3,5 |
| Демонтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 3 |
| Заделка мест в полу после демонтажа унитазов | шт. | 3 |
| Монтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 3 |
| Демонтаж биде с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Монтаж биде с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Уборка строительного мусора | тн | 2,0 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 2,0 |

Приложение №4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм | кол-во |
| **ПОП 2-й этаж** | | | |
| **Душевая с предбанником мужская** | | | |
| Демонтаж старых панелей потолка | м² | 33 |
| Демонтаж потолочных светильников | шт. | 4 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции (8 дифузоров) | компл. | 1 |
| Устранение грибка (за потолочное пространство при наличии) | м² | 50,2 |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 20м, 2 помещения/14 мест забора воздуха) | компл. | 1 |
| Монтаж новых панелей потолка | м² | 33 |
| Монтаж светильников влагозащищенных (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 1 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков 0,8х2 | шт. | 1 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 106,1 |
| Снятие/установка радиатора отопления (биметалл. 9 секц.) | шт. | 2 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 106,1 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 33 |
| Демонтаж гидроизоляции и стяжки пола | м² | 40 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) |  | 33 |
| Устройство гидроизоляции | м² | 40 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 33 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0.8х2 – 1 шт.) | шт. | 1 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Демонтаж канализационного трапа | шт. | 1 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж канализационного трапа | шт. | 1 |
| Замена душевых смесителей с лейкой | шт. | 8 |
| Демонтаж/монтаж существующих трубопроводов водоснабжения | м | 54 |
| Замена душевых ширм (900х900 мм) | шт. | 8 |
| Установка подставок для душевых принадлежностей | шт | 8 |
| Уборка строительного мусора | тн | 2,5 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 2,5 |
| **Душевая с предбанником женская** | | |
| Демонтаж старых панелей потолка | м² | 25 |
| Демонтаж потолочных светильников | шт. | 6 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции (6 дифузоров) | компл. | 1 |
| Устранение грибка (за потолочное пространство при наличии) | м² | 41.6 |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 14м, 2 помещения/6 мест забора воздуха) | компл. | 1 |
| Монтаж новых панелей потолка | м² | 25 |
| Монтаж светильников влагозащищенных (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 6 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков 0,8х2 | шт. | 2 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 105,5 |
| Снятие/установка радиатора отопления (биметалл. 10 секц) | шт. | 1 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 105,5 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 25 |
| Демонтаж гидроизоляции и стяжки пола | м² | 31,6 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 25 |
| Устройство гидроизоляции | м² | 31,6 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 25 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0.8х2 – 1 шт.) | шт. | 1 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Демонтаж канализационного трапа | шт. | 1 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж канализационного трапа | шт. | 1 |
| Замена душевых смесителей с лейкой | шт. | 4 |
| Демонтаж/монтаж существующих трубопроводов водоснабжения | м | 20 |
| Замена душевых ширм (900х900 мм) | шт. | 4 |
| Демонтаж душевых поддонов | шт. | 4 |
| Установка подставок для душевых принадлежностей | шт | 4 |
| Уборка строительного мусора | тн | 2,5 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 2,5 |
| **Туалет мужской** | | | |
| Демонтаж старых панелей потолка | м² | 15 |
| Демонтаж потолочных светильников | шт. | 3 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции (1 дифузор) | компл. | 1 |
| Устранение грибка (за потолочное пространство при наличии) | м² | 20 |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 8м, 2 помещения/3 места забора воздуха) | компл. | 1 |
| Монтаж новых панелей потолка | м² | 15 |
| Монтаж светильников (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 3 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков 0,7х2 | шт. | 3 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 61 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 61 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 12.8 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 12.8 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 12.8 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0,6х2 – 2 шт.; 0.7х2 – 1 шт.) | шт. | 3 |
| Замена раковин, смесителей, подводки | шт. | 3 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Туалетные кабинки: |  |  |
| Демонтаж перегородок ГКЛ (облицованных керам. плиткой) | м² | 7.7 |
| Устройство перегородок (1/2 полнотелый керам. кирпич, высота 2,2 м) | м² | 7 |
| Штукатурка стен (цем. р-ром) | м² | 14 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 14,6 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 1,7 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 1,7 |
| Демонтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 2 |
| Заделка мест в полу после демонтажа унитазов | шт. | 2 |
| Монтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 2 |
| Демонтаж писсуара с запорной арматурой и подводкой | компл. | 2 |
| Монтаж писсуара с запорной арматурой и подводкой | компл. | 2 |
| Уборка строительного мусора | тн | 1.5 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 1.5 |
| **Туалет женский** | | | |
| Демонтаж старых панелей потолка | м² | 24,5 |
| Демонтаж потолочных светильников | шт. | 4 |
| Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции (2 дифузора) | компл. | 1 |
| Устранение грибка (за потолочное пространство при наличии) | м² | 37,8 |
| Монтаж системы вытяжной вентиляции с мех. побуждением (воздуховоды 15м, 2 помещения/5 мест забора воздуха) | компл. | 1 |
| Монтаж новых панелей потолка | м² | 24,5 |
| Монтаж светильников влагозащищенных (освещенность 100 лк) с эл. проводкой | шт. | 3 |
| Демонтаж деревянных дверных блоков 0,7х2 | шт. | 5 |
| Демонтаж облицовки стен керам. плиткой | м² | 87 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 87 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 20,4 |
| Ремонт стяжки пола (30-50 мм, при необходимости) | м² | 20,4 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 20,4 |
| Монтаж пластиковых дверных блоков (0,6х2 – 4 шт.; 0.7х2 – 1 шт.) | шт. | 5 |
| Замена раковин, смесителей, подводки | шт. | 3 |
| Демонтаж старых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Монтаж новых канализационных труб Ø100 мм | м | 10 |
| Туалетные кабинки: |  |  |
| Демонтаж перегородок ГКЛ (облицованных керам. плиткой) | м² | 18,4 |
| Устройство перегородок (1/2 полнотелый керам. кирпич, высота 2,2 м) | м² | 16,4 |
| Штукатурка стен (цем. р-ром) | м² | 32,8 |
| Снятие/установка радиатора отопления (биметалл. 12 секц) | шт. | 1 |
| Облицовка стен керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 34,3 |
| Демонтаж покрытия пола керам. плиткой | м² | 4 |
| Устройство покрытия пола керам. плиткой (плитка, сух. смесь заказчика) | м² | 4 |
| Демонтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 3 |
| Заделка мест в полу после демонтажа унитазов | шт. | 3 |
| Монтаж унитазов с бачком и подводкой | компл. | 3 |
| Демонтаж биде с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Монтаж биде с запорной арматурой и подводкой | компл. | 1 |
| Уборка строительного мусора | тн | 2,0 |
| Вывоз строительного мусора | тн | 2,0 |

Составил :

Начальник ОКСа Синтяев Д.В.