**Tender-35509**

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

**к участию в тендере- на выполнение работ по** устройству верхнего инженерного строения ограждения (колючей проволоки) и ремонту ограждений**, на территории ООО «Шахтинская керамика» по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина 2б.**

**Группа Компаний UNITILE** – ведущий отечественный производитель широкого спектра строительных материалов наивысшего качества. Заводы компании выпускают кирпич, облицовочную плитку, керамогранит, сухие строительные смеси.

Компания ООО «Шахтинская керамика» входит в структуру группы компаний UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере на выполнение работ по устройству верхнего инженерного строения ограждения (колючей проволоки) и ремонту ограждений, на территории предприятия ООО «Шахтинская керамика» по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина 2б.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

**1. «**Устройство верхнего инженерного строения на существующее ограждение из железобетонных панелей 3,0(Н)\*2,0(В)м, на территории по перДоронина,2б общей длиной 1103м.п. (от КПП-2 до вышки «поле» угол-668м; от угла до здания склада полевого шпата-339м; от котельной до боксов гаража-96м.):

-изготовление, монтаж, окраска кронштейнов из угловой стали 35\*35\*3 длиной 0,9м на стойки из трубы 100\*100 с шагом 2,0м-553шт/796,3кг;

- монтаж СББ АКЛ 500-3-56 тип «Егоза», с натягиванием оцинкованной проволоки д.2,5мм в два ряда, общая длина – 1103м.п.;

- ремонт существующего верхнего ограждения из СББ АКЛ 500-3-56 тип «Егоза» с перемонтажом существующих кронштейнов и натягиванием проволоки-12м.п;

- восстановление крепления закладных деталей железобетонных панелей к опорам и монтаж дополнительных металлоконструкций крепления панелей отдельными местами (на двадцати панелях по периметру) с окраской грунт-эмалью 3 в 1 за два раза-0,24т;

- штукатурка кирпичных стен ограждения высотой 3,5м длиной 17м, с устройством откосов (четыре тумбы)-108м2;

-штукатурка бетонного фундамента ограждения с устройством откосов, цоколя гаража-36м2;

- ремонт штукатурки стен-8м2;

- окраска оштукатуренных стен ограждения высотой 3,5м длиной 17м (фасадная сторона со стороны дороги)-68м2.

**2.** «Устройство верхнего инженерного строения и ремонт ограждений на территориях в пос. Гагарина».

**На территории СВХ** демонтировать аварийный участок ограждения -25м.п. и смонтировать новое ограждение из профлиста:

- демонтаж СББ АКЛ 500-3-56 тип «Егоза», общая длина – 35м.п.;

- демонтаж аварийного участка ограждения из кирпича, шлакобетона, камня длиной 25м.п. (панель толщиной 1кирпич, тумбы 2\*2кирпича, с шагом 2,5м, высота панелей 2,5м, тумб 2,7м– 22м3;

-устройство временного ограждения высотой 2,0м из существующего у Заказчика б/у профлиста с изготовлением и монтажом стоек 31м.п.;

-разработка грунта вручную-4м3;

-демонтаж фундамента аварийного участка ограждения длиной 25м.п. – 3м3;

-разборка фундамента в местах установки стоек под новое ограждение из профлиста, диаметр лунок 300мм, глубиной до 1,0м-10шт;

-изготовление и монтаж стоек из трубы 80\*80\*5 длиной 3,0м с обетонированием-10шт;

-устройство выравнивающего железобетонного пояса-3м3;

-монтаж прогонов в три ряда из трубы 40\*20\*3 -75м.п.;

-монтаж профлиста С8-1150-0,5 Н=2,5м-22шт;

-изготовление, монтаж, кронштейнов из угловой стали 35\*35\*3 длиной 0,9м на стойки из трубы 80\*80 с шагом 3,0м-10шт;

- монтаж СББ АКЛ 500-3-56 тип «Егоза», с натягиванием оцинкованной проволоки д.2,5мм в два ряда, общая длина – 35м.п.;

-погрузка мусора -55т;

- вывоз мусора с утилизацией -55т.

**На территории угольного склада** выполнить монтаж верхнего инженерного строения ограждения (колючей проволоки) со стороны ул. Клевцова»-156м.п. (от ворот направо 52м, от ворот налево-104м/или до кирпичного строения 6 пролетов/21м):

-изготовление, монтаж, окраска кронштейнов из угловой стали 35\*35\*3 длиной 0,9м на кирпичный забор высотой 1,4м шагом 3,0м-54шт/77,8кг;

- монтаж СББ АКЛ 500-3-56 тип «Егоза», с натягиванием оцинкованной проволоки д.2,5мм в два ряда, общая длина – 156м.п.;

-усиление металлоконструкций ворот, установка закладных деталей-40кг;

- ремонт кирпичной кладки тумб отдельными местами (кирпич б/у, подготовить и очистить при демонтаже аварийного забора на СВХ) - 500 штук кирпича;

-ремонт/устройство цементной стяжки по верху кирпичной кладки тумб, панелей -20м2;

-штукатурка кирпичных стен-8м2;

-спил деревьев диаметром 20-40см под корень, с предварительной обрезкой с автовышки (рядом с ЛЭП 0,4кВ) с последующей погрузкой, вывозом, утилизацией-10шт;

-спил деревьев диаметром 20-40см под корень, с последующей погрузкой, вывозом, утилизацией -20шт;

-спил деревьев диаметром 10-20см под корень, с последующей погрузкой, вывозом, утилизацией-40шт.

**Условия выполнения услуг:**

1. Оказание услуг производится на территории Заказчика, силами, и материалами Подрядчика.
2. КП присылать с приложением сметного или договорного расчета. Состав видов выполняемых работ, качество выполнения всех видов работ и материалов должно соответствовать строительным нормам и правилам, ГОСТ.
3. Гарантия на выполненные работы 3 года.
4. Итоговая сумма выполненных работ не должна превышать стоимости КП.
5. Свидетельство о допуске к работам (выписка из СРО).
6. До начала работ, руководитель Подрядчика, оформляет документацию к допуску для производства работ и в процессе выполнения работ, обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда, в соответствии с Требованиями к договору (смотри приложение к приглашению) и Приказами Минтруда России: от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте; от 27 ноября 2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов»; №835н от 27 ноября 2020г. "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; №849н от 2 декабря 2020 г. "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»; №884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». Подрядчик обязан разработать и согласовать проект производства работ (ППР), с комплексом мероприятий по защите персонала, оборудования, и прочих конструкций не подлежащих антикоррозийной защите. Подрядчик разрабатывает график производства работ и согласовывает его с Заказчиком.
7. Обязательное подтверждение в КП, о соответствии Требованиям по ОТ при организации подрядных работ (требования указаны в приложении к приглашению). Включение в договор пунктов, согласно Требований к договору (указаны в приложении к приглашению).
8. Работы выполняются на действующем предприятии, без остановки оборудования и производственных процессов. Подрядчик выполняет, разработанные им в ППР мероприятия по безопасному выполнению работ. Обеспечивает сохранность оборудования (в том числе от осадков) и безопасность людей под кровлей, на всем протяжении работ.
9. Работы выполняются в действующем цеху, без остановки оборудования и производственных процессов, по согласованному с Заказчиком Проекту производства работ и графику работ (разрабатываются Подрядчиком).
10. Полный пакет исполнительной документации по окончании работ.
11. Обязательное посещение объекта перед подачей КП.

**Сроки услуг:**

1. Период предоставление услуг: апрель-май 2023г.

**Условия оплаты:**

1.Желательная оплата – предоставление максимально возможной отсрочки платежа по факту выполненных работ.

2. В КП укажите количество рабочих дней выполнения работ и условия оплаты. Предоставьте не менее двух вариантов КП с разными условиями оплаты: с авансом и отсрочкой платежа.

**К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки** [**www.b2b-center.ru**](http://www.b2b-center.ru) **, присланные до 10.03.2023, до 15:00.**

**Просим Вас при обращении указывать: Tender-35509 «устройство верхнего инженерного строения ограждения и ремонту ограждений».**

Группа Компаний «**UNITILE»** оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. по техническим вопросам: 8-988-538-25-08, [sergey.kirilenko@unitile.ru](mailto:sergey.kirilenko@unitile.ru) - Кириленко Сергей Юрьевич.

Согласовано:

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коваленко А. В.

Подготовил:

Менеджер по контракту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кириленко С. Ю.