**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**к участию в тендере на выполнение ремонт « Бака утилизатора утильной печи №3, нагрева воды в цехе №2» расположенного по адресу: 346516, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2 б..**

**Общие требования:**

1. Качество выполнения всех видов работ должно соответствовать строительным нормам и правилам.
2. Подрядчик предоставляет полный пакет исполнительной документации по окончании работ до подписания акта выполненных работ.
3. Оказание услуг производится силами, средствами и материалами Подрядчика.
4. Подрядчик предоставляет сертификаты качества на все применяемые материалы.
5. Работы выполняются на действующем предприятии, в действующем цехе, без остановки оборудования и производственных процессов.
6. Подрядчик выполняет, разработанные им в проектах производства работ (ППР) мероприятия по безопасному выполнению работ. Работы выполняются по согласованным с Заказчиком ППР и графикам работ (разрабатываются Подрядчиком).
7. Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования (в том числе от осадков) и безопасность людей в зонах производства работ на всем их протяжении.

По окончании работ осуществлять своевременную уборку мусора с погрузкой, вывозом, и последующей утилизацией.

**Объемы работ на ремонт « Бака утилизатора утильной печи №3, нагрева воды в цехе №2» расположенного по адресу: 346516, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2 б..**

Выполнить собственными силами и средствами демонтаж и монтаж металлоконструкций и элементов на действующем производстве в цехе №2\*, включая:

* 1. Демонтаж существующего бака.
  2. Обрезка от бака существующих трубопроводов и газоходов с последующим подключением этих трубопроводов и газоходов к вновь изготовленному баку\*\*
  3. Опуск демонтируемых частей и элементов бака осуществляется на место складирования отходов в цеху\*\*\*
  4. Изготовление и монтаж по чертежам Заказчика
  5. Бак утилизатор 7887.00.000СБ
  6. Лист 1 – 7887.00.001.
  7. Лист 2 – 7887.00.002.
  8. Лист 3 – 7887.00.003.
  9. Лист 4 – 7887.00.004.
  10. Лист 5 – 7887.00.005
  11. Лист 6 – 7887.00.006
  12. Лист 7 – 7887.00.007
  13. Лист 8 – 7887.00.008
  14. Патрубок ф630-7887.00.019
  15. Фланец Ду50- 7887.00.020
  16. Демонтаж и монтаж бака производиться на существующей площадке, расположенной на высоте 3 метров.
  17. Подключение газоходов и трубопроводов воды к существующим сетям после окончания монтажа производиться с согласованием заказчика
  18. Работы по демонтажу и монтажу бака производиться в цеху при работающем производственном процессе.

**Требования к выполнению работ**

1. Соответствие производимых работ требованиям действующих СНиП, требованиям охраны труда и иных нормативных документов.
2. На все применяемые ТМЦ предоставить сертификаты качества.
3. Приемка работ по качеству будет производится после комплексного опробования и технологических испытаний оборудования системы в течении 72 часов, для выявления скрытых дефектов сварки. Рабочая температура газов в теплоутилизаторе – 150 град С.
4. Работы должны проводиться с использованием безопасных методов и приемов

труда с применением средств индивидуальной защиты, исправными приспособлениями, снаряжением, оборудованием при работах на высоте, согласно инструкциям, НТД по охране труда и промышленной безопасности, нарядам-допускам на производство работ.

1. Время работ предварительно согласовывается с Заказчиком.
2. При выполнении работ должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья и

сохранность имущества Заказчика, а также обеспечены безопасность жизни, здоровья

Исполнителя.

1. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Исполнителя,

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у

Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил

охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж

указанных лиц. К оказанию услуг допускаются только специалисты Исполнителя,

прошедшие инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности.

Ответственность за проведение инструктажей по технике безопасности и пожарной

безопасности возлагается на Исполнителя.

1. \*Работы по монтажу, а также подключение к действующему оборудованию печи производятся в установленное время, предварительно согласованное с Заказчиком.
2. \*\*Подгонка монтируемых элементов к существующему оборудованию выполняется по месту.
3. \*\*\*Согласовывается с заказчиком

Руководитель УКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Комендант С.Н.