**Tender-35970**

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

*к участию в тендере Ремонт поврежденных порывами ветра участков кровли потока КГ ООО «Воронежская керамика»*

**УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

**Группа Компаний UNITILE** – ведущий отечественный производитель широкого спектра строительных материалов наивысшего качества по самой низкой цене. Заводы компании выпускают кирпич, керамическую плитку, керамический гранит.

ООО «Воронежская керамика» входит в ГК UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере

на ремонт участка кровли ПКГ

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

*Перечень видов работ (Приложение №1).*

*Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию (гарантийный срок) на выполненные работы в течение 5 лет с момента подписания заказчиком Акта о приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-2, КС-3); гарантию на материалы, изделия, оборудование в объёме предоставления производителем);*

*Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности;*

*Лицензия на вид деятельности согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2007 г. N315-ФЗ(СРО) и имеющие опыт вести любые виды работ, в том числе технически сложных и уникальных объектах (документы установленной формы иных органов, регулирующих соответствующий вид деятельности);*

*Заключение договора в редакции ООО «Воронежская керамика»;*

*Обязательное посещение объекта перед предоставлением коммерческого предложения (для уточнения объемов и видов выполнения работ с обоснованием стоимости сметным расчетом (выполненным с применением федеральных сметных нормативов ФЕР применительно к Воронежской области с переводом в текущие цены индексами МинСтроя или сборника государственных элементных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы ГЭСН по установленной методике расчета) или расчетом договорной цены)*

**Просим Вас прислать коммерческое предложение, которое должно содержать в себе следующую обязательную информацию**

* Техническое описание предлагаемой Услуги;
* Цена Услуги, включая НДС (с обязательным предоставлением ее подтверждения сметным расчетом (выполненным с применением федеральных сметных  нормативов ФЕР применительно к Воронежской области с переводом в текущие цены индексами МинСтроя или сборника государственных элементных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы ГЭСН по установленной методике расчета) или расчетом договорной цены), выполняемой по адресу: ООО «Воронежская керамика» – Россия, 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Конструкторов, дом № 31;
* Условия оплаты предполагаемых к выполнению работ (предпочтительно на условиях 100 % отсрочки платежа в течение 30 календарных дней);
* Указание о сроках фиксации цен (предпочтительно на весь период действия договора);
* Сроки и условия выполнения работ.

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru), присланные до 25.06.2025 г., до 15:00.

Просим Вас при обращении указывать в теме письма: **Tender-35970 «Ремонт кровли ООО «ВК»**

Компания оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7(473)204-92-22 доб.51-22 – начальник отдела капитального строительства Синтяев Д.В. dmitry.sintyaev@unitile.ru

**Директор**

**производственной площадки**

**ООО «Воронежская керамика» Выровский Д. В.**

**Подготовил**

**Начальник ОКС Синтяев Д.В.**

Приложение №1

|  |
| --- |
| Предварительный перечень и объемы выполнения работ (уточнение по месту) |
| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество  |
| **Здание цеха плиток для полов (ПКГ)**(поврежденные участки кровельного покрытия светоаэрационных фонарей) |
| 1 | Демонтаж и опуск с кровли поврежденного кровельного покрытия  | м2 | 405 |
| 2 | Очистка (ремонт) и подготовка поверхности основания кровельного покрытия  | м2 | 405 |
| 3 | Ремонт конструкций (узлов) и подготовка плоскости поверхности свесов, сопряженных с поврежденным участком кровельного покрытия | м пог. | 62 |
| 4 | Герметизация/ремонт (замена) кровельного покрытия  | м2 | 405 |
| 5 | Погрузка мусора | т | 8,1 |
| 6 | Вывоз, утилизация мусора | т | 8,1 |

**Здание цеха плиток для полов (ПКГ)**

****