**Tender-35856**

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

к участию в тендере: Проведение ремонта железнодорожных путей необщего пользования

ООО «Воронежская керамика»

**УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

**Группа Компаний UNITILE** – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита, а также кирпича и сухих строительных смесей.

Компания ООО Воронежская керамика входит в структуру компании UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере:Ремонт железнодорожного пути необщего пользования, расположенного на территории ООО «Воронежская керамика», расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Конструкторов, 31:

* 4-й путь, участок в зоне погрузки готовой продукции длинной 140м.

Материалы, необходимые к данным видам ремонта предоставляет Исполнитель (Приложение № 1).

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

Обязательные требования

1. Обязательное посещение Исполнителем объекта до подачи КП (если ранее не посещали);

2. Копия свидетельства о допуске работ (СРО) на данный вид работ;

3. Фиксация цены на период договора.

4. Материалы для ремонта и их транспортировка до места выполнения работ за счет Исполнителя работ.

5. Гарантия качества на оказанные услуги.

6. Опыт работ по ремонту ж/д пути.

7. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком в случае проверки Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.

8. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов и паспортов, удостоверяющих их качество.

9. Подтверждение квалификации в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды специалистов и работников, привлекаемых для выполнения ремонтных работ.

**Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п./п.** | **Показатель** | Значение |
| 1. | Стоимость работ | *Указать в КП стоимость работ с/без НДС.* |
| 2. | Гарантия на выполняемые работы | *Указать в КП количество месяцев гарантии (не менее 12 месяцев).* |
| 3. | Срок выполнения работ | *Указать в КП количество дней.* |
| 4. | Условия оплаты  Предпочтительно 100% отсрочка платежа в течение 30 календарных дней. | *Рассмотреть возможность предоставления максимальной отсрочки платежа от даты подписания сторонами акта приёма-передачи оказанных услуг (по факту выполненных работ).* |
| 5. | Опыт работ по ремонту ж/д пути | *(подтвердить: да/нет)* |
| 5. | Материалы (з/ч) для ремонта за счет Исполнителя работ | *(подтвердить: да/нет)* |
| 6. | Ответственность Исполнителя перед Заказчиком в случае проверки Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. | *(подтвердить: да/нет)* |
| 7. | Фиксация цены на период договора. | *(подтвердить: да/нет)* |
| 8. | Наличие материальных, технических, трудовых ресурсов для проведения работ | *(подтвердить: да/нет)* |

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru), присланные до 16.09.2024, до 15.00

Просим Вас обращении указывать: **«Tender-35856 Ремонт железнодорожных путей ВК**

ГК UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7(473)204-92-22 доб.51-36 – руководитель обособленного подразделения Колупаева Е.Ф. [elena.kolupaeva@unitile.ru](mailto:elena.kolupaeva@unitile.ru)

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (908) 149-70-66 – Якимов Алексей Иванович. [aleksey.yakimov@unitile.ru](mailto:aleksey.yakimov@unitile.ru)

**Операционный директор**

**производственной площадки**

**ООО «Воронежская керамика» Выровский Д. В.**

**Подготовил**

**Руководитель ОП Колупаева Е.Ф.**

Приложение №1

**Объем работ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка пути к балластировке | км | 0,14 |
| 2 | Регулировка стыковых зазоров гидравлическими приборами | км | 0,14 |
| 3 | Планировка междупутья: балласт щебеночный | км | 0,14 |
| 4 | Подъемка рельсо-шпальной решетки гидравлическими домкратами, щебеночный балласт | км | 0,14 |
| 5 | Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота 0,25м | км | 0,14 |
| 6 | Заброска балласта в путь перед подштопкой и подбивкой шпал, высота 0,1м | км | 0,14 |
| 7 | Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота 0,1м | шт | 258 |
| 8 | Подштопка шпал сплошная с подброской балласта, высота 0,25м | шт | 258 |
| 9 | Подбивка шпал с подброской балласта, электрошпалоподбойками по всей длине | шт | 258 |
| 10 | Засыпка шпальных ящиков балластом: балласт щебеночный | км | 0,14 |
| 11 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах на участках | км | 0,14 |
| 12 | Устройство отвода в конце участка балластировки пути с применением гидравлических домкратов, электрошпалобоек и гидравлических рихтовщиков, высота 0,25м | шт | 2 |
| 13 | Добавление балласта в путь с оправкой балластной призмы: щебеночный балласт | м3 | 14 |
| 14 | Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный | км | 0,14 |
| 15 | Составление профиля железнодорожного пути №4 после подъемки | км | 0,194 |
| 16 | Транспортировка материалов для поэлементной укладки 1км пути по эксплуатируемым путям МПС при числе шпал на 1км 1840 | км | 6 |

