**ПОРЯДОК**

организации работ сторонней организацией

на территории Общества

**1. Основные понятия:**

**«Заказчик» (Общество)** - лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг.

**«Подрядчик» (сторонняя организация)** - лицо (физическое или юридическое), которое выполняет работу по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ

**«Договор подряда»** - соглашение, в соответствии с которым одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определённую работу и сдать её результат Заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его

**«Акт-допуск»** - нормативный документ по охране труда:

- дает право на производство работ на территории действующего предприятия,

- обеспечивает проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность лиц всех организаций, присутствующих на территории объекта,

- устанавливает границы территории, выделенной Подрядчику для проведения работ,

- определяет порядок допуска работников Подрядчика на объект,

- определяет зоны совмещенных работ и порядок их выполнения.

**«Менеджер по контракту»** - работник Общества:

- инициирует организацию работ сторонней организации на территории Общества,

- включает в техническое задание (при наличии) и договор подряда требования по безопасности труда,

- осуществляет координацию и передачу пакета документов Подрядчика по организации безопасности труда в службу охраны труда,

- сопровождает работников Подрядчика в службу охраны труда на вводный инструктаж по охране труда,

- организует взаимодействие Подрядчика со смежными службами Общества.

**«Служба охраны труда»** - подразделение Общества:

- дает оценку комплектности документации по безопасности труда перед началом проведения работ Подрядчиком,

- проводит вводный инструктаж работникам Подрядчика (в том числе привлекаемых субподрядчиком и/или 3-х лиц) при их посещении ими объекта Общества,

- осуществляет контроль исполнения Подрядчиком требований безопасности труда,

- имеет право на приостановку работ Подрядчика, если это угрожает жизни и здоровью работников Общества, Подрядчика и иных лиц.

2. При организации работ сторонней организацией на территории Общества в техническое задание (при наличии) и договор подряда **«Менеджеру по контракту»** необходимо включить следующую информацию:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Раздел «Обязанности сторон» договора подряда и (или) технического задания |
|  | 1.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика (в том числе привлекаемых субподрядчиком и/или 3-х лиц) в ходе выполнения работ *(указать наименование работ, как в предмете договора)* по договору противопожарных требований, требований охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности и санитарно- эпидемиологических норм действующего законодательства РФ. |
|  | 1.2. Ответственность за организацию безопасных условий труда, за обеспечение сохранения жизни и здоровья привлекаемых Подрядчиком лиц (в том числе привлекаемых субподрядчиков и/или 3-х лиц), несет Подрядчик. |
|  | 1.3. Перед началом работ Подрядчик (его законный представитель) обязан подписать акт-допуск к проведению работ на территории Заказчика по форме Приложения №\_\_ к договору, предоставить перечень документации согласно Приложения №\_\_ и обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда всеми привлеченными для работ лицами (в том числе субподрядчиками и/или 3-ми лицами) в службе охраны труда Заказчика. |
|  | 1.4. Привлечение для выполнения работ субподрядчиков и/или 3-х лиц осуществляется только по согласованию с Заказчиком. Требования к персоналу и порядку организации работ субподрядчиков идентичны требованиям к Подрядчику. |
|  | 1.5. Заказчик имеет право производить своими представителями (в лице главного инженера, сотрудников службы охраны труда, иных уполномоченных лиц) проверки соблюдения требований безопасности при проведении работ Подрядчиком, с выдачей обязательных для исполнения Подрядчиком предписаний (претензий) об устранении обнаруженных нарушений. При выявлении нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной или экологической безопасности, угрожающих безопасности работников и/или имуществу Заказчика, уполномоченные лица Заказчика вправе потребовать от ответственного руководителя работ Подрядчика приостановить производство работ до устранения нарушений. |
| 2.2. | Раздел «Приложение №\_\_\_» договора подряда и (или) технического задания |
|  | **Приложение №\_\_\_\_ (обязательное)****к договору №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**1. **Требования к Подрядчику на весь период производства работ:**
	1. До начала работ оформить с Заказчиком двухсторонний акт-допуск на производство работ на территории объекта *(указать наименование юр.лица)* (далее по тексту- Общества), для чего предоставить:
		1. Приказ о допуске работников на объект Общества для производства работ *(указать наименование работ согласно предмета договора)*. Приказ должен содержать Ф.И.О. полностью, год рождения, должность в организации, период выполнения работ на объекте и подпись каждого направляемого работника об ознакомлении с приказом.

Направляемые работники должны быть допущены только после прохождения медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, не иметь противопоказаний к выполняемой работе, прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда, вводный инструктаж, инструктажи на рабочем месте и стажировку (при необходимости), прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (в случае выполнения таких работ), противопожарный инструктаж, имеющие соответствующую выполняемой работе квалификацию, а также группу по электробезопасности, в организации Поставщика.* + 1. Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасности работ на объекте в части охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности. Приказ должен содержать Ф.И.О., год рождения, должность в организации и подпись работника об ознакомлении с приказом.
		2. Заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию работников в области охраны труда (для руководителей - 40-часовая программа с датой обучения после 01.03.2022г.), промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и т.п.
		3. Заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию работников по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при работах повышенной опасности (работы на высоте, работы в замкнутых и ограниченных пространствах, огневые работы, управление автомобильным транспортом, управление промышленным транспортом, управление грузоподъемными механизмами, работа в электроустановках, работа на ж/д пути и пр.)
	1. Обеспечить направление в службу охраны труда Общества для прохождения вводного инструктажа по охране труда каждого допускаемого на объект работника (включая привлекаемых субподрядчиков и/или 3-х лиц) до начала производства работ.
	2. Не допускать персонал Подрядчика на территорию Заказчика в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения
	3. До производства работ составить и ознакомить персонал Подрядчика с единым перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающим: перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ; перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги); перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.
	4. Обеспечить проведение необходимых инструктажей по охране труда на рабочих местах, обучения безопасным методам выполнения работ работникам Подрядчика до начала работ и в процессе их выполнения.
	5. Обеспечивать работников Подрядчика необходимыми средствами труда, индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами за счет собственных средств, контролировать их надлежащее применение. Применение каски защитной и жилета сигнального на территории объекта Заказчика обязательно.
	6. Обеспечить руководителя работ на объекте Заказчика средствами связи для координации действий Подрядчика с представителями Заказчика.
	7. Подготовить площадку в зоне выделенного участка работ. Постоянно контролировать и запрещать доступ посторонних лиц в зону проведения работ.
	8. Постоянно контролировать исправность используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличие и целостность ограждений, защитного заземления и других средств коллективной защиты, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также их безопасного применения работниками Подрядчика.
	9. Постоянно обеспечивать безопасное ведение работ и координацию действий участников в зоне выделенного участка в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны труда, Правил по охране труда, промышленной и пожарной бзеопасности, регламентирующих соответствующие виды работ, включая разработку ППР или ТК на все виды работ, в том числе работы повышенной опасности.
	10. Производить работы повышенной опасности по плану производства работ, либо технологической карте и наряду-допуску, оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства.
	11. Согласовывать с Заказчиком привлечение любых субподрядных организаций и/или третьих лиц, участвующих в производстве работ.
	12. Обеспечивать соблюдение персоналом Подрядчика на объекте Заказчика, в условиях действующего производства, требований правил пропускного режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности.
	13. Не препятствовать и содействовать Заказчику в проверке его представителями соблюдения Подрядчиком требований безопасности на выделенном участке работ, приостанавливать по требованию ответственных лиц Заказчика работы, ведущиеся с нарушениями требований безопасности, подписывать и исполнять предписания (претензии) об устранении выявленных нарушений обязательных требований норм и правил охраны труда и безопасности работ.
	14. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных неисправностях или отклонениях в работе оборудования, непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком устройств и материалов, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят пригодности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
	15. В случае возникновения на объекте опасных условий, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, представитель Подрядчиков обязан оповестить об этом всех участников работ, участников производства, ответственного представителя Заказчика и предпринять необходимые меры для вывода работников и третьих лиц из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности по согласованию с ответственным представителем Заказчика.
1. **Требования к персоналу Подрядчика**
	1. Работы должны выполняться персоналом Подрядчика, имеющим соответствующую выполняемой работе квалификацию, прошедшим соответствующую профессиональную подготовку в области охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности.
	2. Персонал Подрядчика, выполняющий электромонтажные и наладочные работы, должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.
	3. Работники должны обладать необходимым для выполнения работ оборудованием, оснасткой, приборами, электроинструментом, приспособлениями и инструментом, навыками их использования.
	4. Работники Подрядчика при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать установленные требования правил пропускного режима, требований охраны труда, электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности.
 |
| 2.3. | Раздел «Приложение №\_\_\_» договора подряда и (или) технического задания |
|  | **Приложение №\_\_\_\_ (обязательное)****к договору №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Форма акта-допуска к производству работ на территории действующего предприятия****АКТ-ДОПУСК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ** **НА ТЕРРИТОРИИ** *(указать наименование юр.лица)* «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование предприятия (цеха, участка) Мы, нижеподписавшиеся:представитель «Заказчика» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, и.о., должность)и представитель «Подрядчика»,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фамилия, и.о., должность)составили настоящий акт о нижеследующем. Заказчик выделяет участок, ограниченный координатами:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование осей, отметок и N чертежей)для производства работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование работ *(указать наименование работ согласно предмета договора))*на следующий срок: начало «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ г., окончание «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ г.До начала работ и в процессе ведения работ, необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

| N п/п | Наименованиемероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О | Подпись |
|  | Предоставить приказ о допуске работников *наименование организации Подрядчика* для производства работ на объектах *наименование организации Заказчика* | До начала работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Предоставить приказ(ы) о назначении *наименование организации Подрядчика* ответственного лица за обеспечение охраны труда, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности на период проведения работ | До начала работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Предоставить удостоверение об обучении по охране труда, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности руководителя работ *наименование организации Подрядчика* на период проведения работ | До начала работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Предоставить удостоверение (свидетельства) об обучении работам повышенной опасности (работы на высоте, работы в замкнутых и ограниченных пространствах, огневые работы, управление автомобильным транспортом, управление промышленным транспортом, управление грузоподъемными механизмами, работа в электроустановках, работа на ж/д пути и пр.) работников *наименование организации Подрядчика* на период проведения работ  | До начала работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Провести персоналу *наименование организации Подрядчика* вводный инструктаж по охране труда | До начала работ | *наименование организации Заказчика* |  |
|  | Не допускать персонал *наименование организации Подрядчика* на территорию Заказчика в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения | До начала работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | До производства работ составить и ознакомить персонал *наименование организации Подрядчика* с единым перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающим: перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ; перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги); перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний. | До начала работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Обеспечить проведение необходимых инструктажей по охране труда на рабочих местах, обучения безопасным методам работы работникам *наименование организации Подрядчика*  | До начала работ и в процессе работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Персонал *наименование организации Подрядчика,* задействованный в производстве работ, обеспечить средствами индивидуальной защиты и контролировать их применение. Применение каски защитной и жилета сигнального на территории объекта *наименование организации Заказчика* обязательно.  | До начала работ и в процессе работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Обеспечить назначение ответственного лица за координацию действий между руководителями работ *наименование организации Подрядчика* и *наименование организации Заказчика*, со стороны *наименование организации Заказчика* | До начала работ и в процессе работ | *наименование организации Заказчика* |  |
|  | Подготовить площадку в зоне выделенного участка работ. Постоянно контролировать и запрещать доступ посторонних лиц в зону проведения работ | До начала работ и в процессе работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Постоянно контролировать исправность используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличие и целостность ограждений, защитного заземления и других средств коллективной защиты, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также их безопасного применения работниками *наименование организации Подрядчика* | До начала работ и в процессе работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Обеспечивать безопасное ведение работ и координацию действий участников в зоне выделенного участка в полном соответствии с требованиями действующего в РФ законодательства в области охраны труда, Правил по охране труда, регламентирующих соответствующие виды работ\*, включая разработку ППР или ТК на все виды работ, в том числе работы повышенной опасности. | До начала работ и в процессе работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Производить работы повышенной опасности по плану производства работ, либо технологической карте и наряду-допуску, оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства | До начала работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Согласовывать с *наименование организации Заказчика* привлечение любых субподрядных организаций и/или третьих лиц, участвующих в производстве работ.  | До начала работ | *наименование организации Подрядчика* |  |
|  | Обеспечивать соблюдение на территории *наименование организации Заказчика* персоналом *наименование организации Поставщика*, включая привлеченных субподрядных работников и/или третьих лиц, требований правил пропускного режима, внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности. Возложить ответственность за действия лиц субподрядной организации и/или третьих лиц, участвующих в производстве работ на территории *наименование организации Заказчика*, на руководителя работ *наименование организации Поставщика* | До начала работ и в процессе работ | *наименование организации Подрядчика* |  |

 **Представитель «Заказчика»** **Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. (полностью)**(подпись, м.п.) **Представитель «Подрядчика»** **Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. (полностью)**(подпись, м.п.) Примечания. 1. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах в формате двухсторонней печати по одному экземпляру для каждой стороны.2. Подписи на акте-допуске в виде «факсимиле» запрещаются.3. При необходимости продолжения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска составляется новый акт-допуск на новый срок.\* Перечень основных регламентирующих нормативно-правовых документов1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 2. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"3. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"4. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"5. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"8. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"9. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"\* Перечень нормативно-правовых документов дополняется в соответствии со спецификой проводимых работ.  |

3. Перед производством работ, за 3 рабочих дня, **«Менеджер по контракту»** предоставляет в **«Службу охраны труда»** следующий пакет документов по организации безопасности Подрядных работ. Специалист службы охраны труда проверяет полноту и корректность предоставленной документации, в случае замечаний- направляет их **«Менеджер по контракту»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Договор подряда |
| 2. | Акт- допуск в 2-х экземплярах (во вложении) подписанный с 2-х сторон (двухсторонняя печь листа, форма документа во вложении) |
| 3. | Приказ о допуске работников Подрядчика на объект Общества для производства работ *(указать наименование работ согласно предмета договора)*. Приказ должен содержать Ф.И.О. полностью, год рождения, должность в организации, период выполнения работ на объекте и подпись каждого направляемого работника об ознакомлении с приказом.  |
| 4. | Приказ о назначении лиц Подрядчика, ответственных за обеспечение безопасности работ *(указать наименование работ согласно предмета договора)* на объекте Общества в части охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности. Приказ должен содержать Ф.И.О. полностью, год рождения, должность в организации и подпись работника об ознакомлении с приказом. |
| 5. | Заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию руководителя работ в области охраны труда (40-часовая программа с датой обучения после 01.03.2022г и внеплановой проверкой знаний в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", либо обучение после 01.09.2022 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464), промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и т.п. |
| 6. | Заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию работников по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при работах повышенной опасности (работы на высоте, работы в замкнутых и ограниченных пространствах, огневые работы, управление автомобильным транспортом, управление промышленным транспортом, управление грузоподъемными механизмами, работа в электроустановках, работа на ж/д пути и пр.) |
| 7. | План производства работ (ППР) или технологическую карту на проведение работ по договору Подряда |
| 8.  | Наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности |

3. После проверки **«Специалист службы охраны труда»** передает акт-допуск для производства работ и пакет документов на подпись представителю Общества. После подписания акта-допуска **«Специалист службы охраны труда»** сообщает **«Менеджеру по контракту»** о возможности направления работников Подрядчика на вводный инструктаж по охране труда и начала работ по договору.

4. Акт-допуск для производства работ (1 экз. оригинала) и пакет документов хранится в службе охраны труда 1 год, затем передается на хранение в архив на срок не более 5 лет от даты подписания акта-допуска. Если пакет документов является материалами по расследованию НС, срок хранения увеличивается до 45 лет.