**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**к участию в тендере на выполнение работ на территории ООО «ВКТГ» : Ростовская обл., Красносулинский район , с.п. Владимировское, ст. Владимировская,тер. «ВКТГ», стр.1,ком.28**.

**Общие требования:**

1. Качество выполнения всех видов работ должно соответствовать строительным нормам и правилам.
2. Подрядчик предоставляет полный пакет исполнительной документации по окончании работ до подписания акта выполненных работ.
3. Оказание услуг производится силами, средствами и материалами Подрядчика.
4. Подрядчик предоставляет сертификаты качества на все применяемые материалы.
5. Работы выполняются на действующем предприятии, в действующем цехе, без остановки оборудования и производственных процессов.
6. Подрядчик выполняет, разработанные им в проектах производства работ (ППР) мероприятия по безопасному выполнению работ. Работы выполняются по согласованным с Заказчиком ППР и графикам работ (разрабатываются Подрядчиком).
7. Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования (в том числе от осадков) и безопасность людей в зонах производства работ на всем их протяжении.

По окончании работ осуществлять своевременную уборку мусора с погрузкой, вывозом, и последующей утилизацией.

**Объемы работ на сан. быт. ремонт помещений ООО «ВКТГ».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Столовая 2 этаж.** | | | |
| 1 | Демонтаж обоев | м.2 | 63 |
| 2 | Демонтаж электрических выключателей, розеток | шт. | 5 |
| 3 | Выравнивание стен под укладку плитки, толщ. 10 мм | м.2 | 63 |
| 4 | Облицовка стен керамической плиткой | м.2 | 63 |
| 5 | Затирка швов покрытия из керамической плитки | м.2 | 63 |
| 6 | Прокладка трубопроводов канализации из пропиленовых труб с подключением к раковине и канализации \*50мм. | м. | 15 |
| 7 | Прокладка пропиленовых труб водоснабжения\*20мм ХВС и ГВС для смесителя. | м. | 10 |
| 8 | Устройство отверстия в бетонных плитах перекрытия.\*50мм | шт. | 2 |
| 9 | Монтаж комплекта для кухни, тумба, мойка шириной 80 см. | к-т | 1 |
| 10 | Монтаж смесителя вместе с сифоном | к-т | 1 |
| 11 | Монтаж электрического рукосушителя | шт. | 1 |
| 12 | Монтаж электрических розеток и выключателей. | шт. | 5 |
| 13 | Монтаж водогрейного котла (20л.) | шт. | 1 |
| 14 | Уборка, утилизация мусора | т. | 0,2 |
| **Уличная столовая.** | | | |
| 15 | Демонтаж потолка ГКЛ в комплекте с встроенными светильниками и датчиками пожарной сигнализации. | м2 | 26 |
| 16 | Демонтаж электрических выключателей, розеток. | шт. | 6 |
| 17 | Демонтаж стен ГКЛ с каркасом из деревянного профиля. | м2 | 35 |
| 18 | Монтаж ГКЛ с усиленным каркасом из металлического профиля. | к-т | 1 |
| 19 | Утепление стен мин. ватой\*50мм | м2 | 35 |
| 20 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 35 |
| 21 | Затирка швов покрытия из керамической плитки | м2 | 35 |
| 22 | Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | 26 |
| 23 | Монтаж светильников потолка | шт. | 6 |
| 24 | Монтаж электрических розеток и выключателей. | шт. | 6 |
| 25 | Монтаж водогрейного котла (20л.) | шт | 1 |
| 26 | Уборка, утилизация мусора | т | 1 |
| **Столовая 1 этаж.** | | | |
| 27 | Демонтаж обоев | м.2 | 36 |
| 28 | Демонтаж потолка (полистирол) | м.2 | 9 |
| 29 | Демонтаж линолеума | м.2 | 9 |
| 30 | Демонтаж электрических выключателей, розеток | шт. | 4 |
| 31 | Выравнивание стен под укладку плитки, толщ. 10 мм | м2 | 36 |
| 32 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 36 |
| 33 | Затирка швов покрытия из керамической плитки | м2 | 36 |
| 34 | Укладка напольной плитки из керамогранита. | м.2 | 9 |
| 35 | Затирка швов покрытия из керамической плитки | м.2 | 9 |
| 36 | Монтаж потолка "Армстронг" | м.2 | 9 |
| 37 | Монтаж светильников потолка | шт. | 4 |
| 38 | Затирка швов покрытия из керамической плитки | м.2 | 12 |
| 39 | Монтаж комплекта для кухни, тумба, мойка шириной 80 см. | шт. | 1 |
| 40 | Монтаж смесителя вместе с сифоном | шт | 1 |
| 41 | Монтаж электрического рукосушителя | шт. | 1 |
| 42 | Монтаж электрических розеток и выключателей. | шт. | 4 |
| 43 | Монтаж водогрейного котла (20л.) | шт. | 1 |
| 44 | Уборка, утилизация мусора | т | 1 |
| **Женская гардеробная** | | | |
| 45 | Прокладка трубопроводов канализации из пропиленовых труб с подключением к раковине и канализации \*50мм. | м/п | 5 |
| 46 | Прокладка пропиленовых труб водоснабжения\*20мм ХВС и ГВС для смесителя. | м/п | 5 |
| 47 | Устройство отверстия в бетонных плитах перекрытия.\*50мм | шт. | 1 |
| 48 | Установка и подключение угловой раковины, 400мм\*400мм | шт. | 1 |
| **Мужская гардеробная** | | | |
| 49 | Прокладка трубопроводов канализации из пропиленовых труб с подключением к раковине и канализации \*50мм. | м/п | 15 |
| 50 | Прокладка пропиленовых труб водоснабжения\*20мм ХВС и ГВС для смесителя. | м/п | 15 |
| 51 | Устройство отверстия в бетонных плитах перекрытия.\*50мм | шт. | 3 |
| 52 | Установка и подключение раковины. | шт. | 3 |
| 53 | Монтаж электрического рукосушителя | шт. | 3 |
| 54 | Монтаж водогрейного котла (20л.) | шт. | 3 |
| 55 | Установка двери, 2,2\*0,9 | шт. | 2 |
| 56 | Устройство перегородок из ГКЛ листов толщиной 10 мм с металлическим каркасом и обшивкой с обеих сторон, с одним дверным проёмом, высотой 2,6 м. | м/п | 6 |
| 57 | Облицовка стен снаружи и внутри керамической плиткой. | м2 | 32 |
| 58 | Затирка швов покрытия из керамической плитки | м2 | 32 |
| 59 | Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | 6 |
| 60 | Монтаж светильников потолка | шт. | 1 |
| 61 | Уборка, утилизация мусора | т | 1 |

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлов А.В.