**Tender-35506**

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

к участию в тендере по **Выполнению работ по ремонту тепловоза серии ТГМ 4А № 1948 (1983 г.в.) в объеме ТР-3**

**УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

**Группа Компаний UNITILE** – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита, а также кирпича и сухих строительных смесей.

Компания ООО Воронежская керамика входит в структуру компании UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере по **Выполнение работ по ремонту тепловоза серии ТГМ 4А № 1948 (1983 г.в.) в объеме ТР-3.**

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

Обязательные требования

1. Наличие свидетельства о присвоении номера клеймения (клейма ТР-3), действующее до момента окончания работ.

2. Работы проводить согласно требованиям следующих нормативных документов:

- Тепловозы ТГМ-4 и ТГМ-4А: Руководство по эксплуатации и обслуживанию (издание 2) -1980 год;

- Руководство по капитальному и среднему ремонту Людиновского тепловозостроительного завода 24.04.02.000-83РК (ТГМ-4А, 4Б);

- ТУ 24-4-444-79 ТГМ-4А, ТУ 24-04.537-88 ТГМ-4Б. Изготовитель — Людиновский тепловозостроительный завод;

- Распоряжение Минтранса РФ от 30.03.2001 N АН-25-р (с изм. от 08.06.2007) "Об утверждении нормативно-технических документов" (вместе с "Технологией безопасной эксплуатации и ремонта подвижного состава промышленного железнодорожного транспорта");

- Распоряжение ОАО РЖД от 22.12.2016 N 2631р;

- Распоряжение ОАО РЖД от 17.01.2005 N 3р.

3. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ.

4. Исполнитель обязан обеспечить в процессе ремонта и сборки тепловоза контроль качества ремонтируемых узлов, выполнение важнейших операций и своевременную их приёмку.

5. Исполнитель в результате выполнения работ обязан обеспечить эксплуатационные характеристики, исправность локомотива и его ресурс близкий к полному и продление срока его службы. По окончании ремонта исполнитель обязан предоставить: техническую документацию с отметками о проведенном ремонте, расчетно – дефектную ведомость с указанием произведенных ремонтных работ, акт выполненных работ.

6. Опыт работ по ремонту данного вида тепловоза.

7. Лицензия на вид деятельности (сертификат на право выполнения работ)

8. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

9. Материалы (з/ч) для ремонта за счет Исполнителя работ

10. Пересылку тепловоза в ремонт и из ремонта осуществляет исполнитель своими силами и средствами.

**Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№****п./п.** | **Показатель** | Значение |
| 1. | Собственная ремонтная база | *(подтвердить: да/нет)* |
| 2. | Гарантия не менее 12 месяцев на выполняемые работы | *(подтвердить: да/нет)* |
| 3. | Срок готовности тепловоза не более 70 календарных дней | *(подтвердить: да/нет)* |
| 4. | Условия оплаты (30 календарных дней от даты подписания сторонами акта приёма-передачи оказанных услуг (по факту выполненных работ)  | *(подтвердить: да/нет, указать количество дней отсрочки платежа с момента подписания акта выполненных работ)* |
| 5. | Опыт работ по ремонту данного вида тепловоза | *(подтвердить: да/нет)* |
| 6. | Присвоение восьмизначного номера для ТГМ4А для передислокации по путям общего пользования | *(подтвердить: да/нет)* |
| 7. | Материалы (з/ч) для ремонта тепловоза за счет Исполнителя работ | *(подтвердить: да/нет)* |
| 8.  | Пересылка тепловоза в ремонт и из ремонта осуществляет исполнитель своими силами и средствами (подготовка тепловоза, оформление акта проверки технического состояния, ж.д. тариф (провозная плата) к месту проведения ремонта и обратно, сопровождение тепловоза) | *(подтвердить: да/нет)* |

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru), присланные до 10.03.2023 г., до 15:00.

Просим Вас обращении указывать: **«Tender-35506 Ремонт тепловоза серии ТГМ 4А».**

ГК UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (988) 550-04-44 – Бурцев Евгений Владимирович, +7 (908) 149-70-66 – Якимов Алексей Иванович.

**Директор по производству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильин С. Н.**