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Группа компаний «Юнитайл»

Tender-36086


ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в закрытом тендере на «Замена цилиндрической части и крыши БРС №2/2 в цехе № 2»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита.
ООО «Шахтинская керамика» входит в Группу Компаний UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере на выполнение работ по Замене цилиндрической части и крыши БРС №2/2 в цехе № 2, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2Б.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Выполнить работы по изготовлению, поставке, демонтажу старого и монтажу нового оборудования БРС №2/2 в цехе № 2 согласно прилагаемому Техническому заданию (Приложение №1).
Объект работ: Башенное распылительное сушило (БРС, несерийное производство). Работы проводятся на действующем производстве на остановленном для ремонта оборудовании, являющемся опасным производственным объектом (ОПО).
Основные этапы работ: 
· Изготовление царг БРС (Ǿ 4530, Н 2000 — 2 шт.) по чертежам Заказчика. 
· Демонтаж существующих царг БРС и навесного оборудования (горелки, трубопроводы, блоки, датчики).
· Подгонка под размеры и монтаж изготовленных царг БРС.
· Монтаж смотровых люков (предоставляет Заказчик).
· Монтаж горелок и газовой обвязки, блоков, датчиков).
· Ремонт (замена) крыши БРС (Ǿ 4530).
· Период выполнения работ: октябрь 2026 г. (изготовление, демонтаж и монтаж).
Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам
· Особый статус объекта: Работы осуществляются на газоиспользующем оборудовании. Подрядчик обязан строго соблюдать ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и действующие ФНП.
· Требования к персоналу (НАКС): К сварочным работам допускаются сварщики с действующим аттестационным удостоверением НАКС. Руководство работами осуществляют специалисты НАКС.
· Аттестация Ростехнадзора: Руководители и ИТР Подрядчика должны быть аттестованы в Ростехнадзоре на соответствующие области А.1 и Б.7 (Б.7.1 и/или Б.7.2).
· Линейный персонал: Монтажники должны иметь разряд не ниже 4-го и пройти обучение методам работ в газовом хозяйстве. Весь персонал должен иметь действующие удостоверения по охране труда при работе на высоте, электробезопасности и обучению мерам пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС РФ № 806.
· Контроль качества швов: Качество всех сварных соединений должно быть проверено методами неразрушающего контроля силами привлеченной Подрядчиком аттестованной Лаборатории (ЛНК) в объеме: 100% — ВИК, не менее 30% — УЗК или РК.
· Условия проведения: Работы признаются огневыми. Начало работ допускается только после рассмотренного ППР Заказчиком, оформления Акта-допуска. Привлечение субподрядчиков допускается исключительно по согласованию с Заказчиком.

Требования к исполнительной документации (для сдачи работ)
До подписания финального Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, включающий:
· Общий журнал работ, журналы сварочных работ и входного контроля.
· Заверенные копии удостоверений и протоколов НАКС (сварщики, технологии, оборудование), аттестаций Ростехнадзора (А.1, Б.7) и свидетельства ЛНК.
· Исполнительные чертежи царг/крыши и схемы сварных стыков с указанием клейм сварщиков.
· Сертификаты на металлопрокат и сварочные материалы.
· Акты ВИК, заключения УЗК/РК.
· Акты АОСР и Акт готовности оборудования к комплексному опробованию/ПНР.

4. Форма предоставления коммерческого предложения
Просим Вас прислать коммерческое предложение, содержащее следующую информацию:
	Параметр КП
	Обязательные требования к заполнению

	Стоимость выполнения работ
	Сметный или договорной расчет на каждый вид работ с детальной разбивкой на стоимость работ и стоимость используемых материалов (с фиксацией цен на весь период договора).

	Условия оплаты
	Указать предлагаемые условия оплаты и максимальное количество календарных дней отсрочки платежа.

	Сроки выполнения
	Указать детальный график: изготовление (в днях), демонтаж и монтаж (в календарных/рабочих днях).

	Гарантия на выполненные работы
	Указать гарантийный срок на оборудование, материалы и работы. Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев



5. Критерии допуска претендентов к тендеру
К этапу оценки допускаются только компании, подтвердившие соответствие следующим критериям:
· Опыт работы: Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ на ОПО и газоиспользующем оборудовании за последние 3 года (предоставить референс-лист).
· Осмотр объекта: Обязательное личное посещение производственной площадки представителями претендента до момента подачи КП. Контакт для организации визита указан ниже.
· Соответствие требованиям ОТ, ПБ и ООС: Предоставление в составе КП письменного подтверждения о полном соответствии требованиям по ОТ при организации подрядных работ (Приложение к ТЗ), включая подтверждение готовности предоставить профильные квалификационные документы на персонал (официальное письмо к предоставленному пакету на тендер о гарантии предоставлении полного пакета документов в срок не позднее 3 дней после заключения договора)
· Предоставление сметного или договорного расчета цены: Детальный сметный или договорного расчета на каждый вид работ с обязательным подтверждением фиксации цены услуг и материалов на весь период выполнения договора.
· Гарантийные обязательства: Предоставление гарантии качества на результат выполненных работ, материалы и поставленное оборудование на срок не менее 12 месяцев.
6. Порядок подачи предложений и контакты
[bookmark: _GoBack]К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки https://www.b2b-center.ru/app/market/vypolnenie-rabot-po-zamene-tsilindricheskoi-chasti-i-kryshi-brs-2-2-v/tender-4585461/, до 21.09.2026, до 15:00.
Просим Вас при обращении указывать в теме письма: Tender-36086 «Замена цилиндрической части и крыши БРС №2/2».
ГК Юнитаил (ООО «Шахтинская керамика») оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсировать затраты претендентов на подготовку и направление предложений.
Контактные лица для связи:
· По техническим вопросам и организации осмотра объекта: +7(988) 564-62-37 — Руководитель механической службы Захаров А.А.
· По административным и тендерным вопросам: +7(989) 620-78-90 — Специалист по ДР и ДО Егорченко И.С.

Операционный директор УК «ГК Юнитаил»	 _______________ 		С.Н. Ильин 
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